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Załącznik nr 4 do SWZ 
ZP/DT/2026/18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA ZAKRESU I WYKAZ DOKUMENTACJI

Dokument porządkujący materiały techniczne; wiążący w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
i STWiORB

Dotyczy: „Remont pokrycia dachowego na hali intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadów komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie”.

1. Obiekt i zakres podstawowy
Hala intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadów komunalnych MPGK przy ul. Komunalnej 29 
w Tarnowie. Zakres obejmuje demontaż istniejącego pokrycia wraz ze świetlikiem kalenicowym, skorodowanych płatwi i 10 kompletów naciągów, roboty przy połączeniach konstrukcji stalowej, oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjne, wykonanie nowego pokrycia z płyty warstwowej PIR grubości 8 cm, obróbek
i odwodnienia oraz odtworzenie wewnętrznej wentylacji mechanicznej wyciągowej. Elementy szczegółowe zgodnie z Programem robót remontowych z 23.10.2026 r.

2. Obowiązki organizacyjne stron
MPGK opróżnia halę z odpadów, wyłącza obiekt z eksploatacji i wykonuje demontaż instalacji elektrycznej zgodnie z Programem robót, a następnie protokolarnie przekazuje teren robót. Wykonawca organizuje i zabezpiecza roboty oraz chroni konstrukcję i obiekt przed opadami. Wymagane decyzje lub brak sprzeciwu organu na zgłoszenie muszą zostać uprzednio potwierdzone.

3. Dokumentacja stanowiąca integralną część OPZ
	Lp.
	Dokument / zawartość

	01
	Program robót remontowych z dokumentacją fotograficzną (23.10.2026)

	02
	Informacja BIOZ (23.10.2026)

	03
	Mapa sytuacyjna WebEwid

	04
	Rysunki architektoniczne istniejącego obiektu (archiwalne)

	05
	Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali z 2012 r.

	06
	Rysunki istniejącej wentylacji z 2019 r.

	07
	Przedmiar robót (23.10.2026)

	08
	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

	09
	Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych



4. Minimalne wymagania materiałowe i wykonawcze
Minimalne właściwości materiałów wynikające z Programu robót obejmują: dach z płyt warstwowych PIR gr. 8 cm, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych w klasie C5 oraz przewody wentylacji mechanicznej wyciągowej ze stali nierdzewnej odpornej na warunki eksploatacji. Szczegółowe gatunki stali, parametry połączeń, technologie przygotowania i kontroli powłok, parametry bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagania odbiorowe określają właściwe dokumenty techniczne i STWiORB.



5. Zasady odbioru
Przewiduje się odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, wymagane próby i pomiary oraz odbiór końcowy. Jedna faktura końcowa po odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem ustawowych zasad bezpośrednich płatności podwykonawcom oraz rozliczenia w przypadku odstąpienia. Szczegóły określa załącznik nr 3 do SWZ.
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