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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem systemu radiowego na potrzeby łączności i odbioru komunikatów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wytycznymi technicznymi PSP. 

2.Szczegółowy zakres rzeczowy i techniczny zamówienia:
1. Sprzęt radiokomunikacyjny i materiały:
0. Odbiornik SDR lub radiostacja KF urządzenie stacjonarne pracujące w paśmie KF (w tym 2–5 MHz / 80 m)
0. Antena KF: do wyboru przez Zamawiającego w zależności od sposobu montażu: antena typu GQ-Wire lub LongWire.
0. zasilacz stabilizowany – 13,8 V DC / min. 30 A (niskoszumowy, z zabezpieczeniami),
0. Materiały i osprzęt instalacyjny: przewód koncentryczny 50 , przewód Ethernet, peszel ochronny, końcówki antenowe PL-259, linka naciągowa, kausze, szekle, odgromnik antenowy, niezbędne adaptery antenowe, element mocowania kominowego wraz z masztem. 
1. Montaż:
1. Wykonanie prac wysokościowych (montaż anteny na dachu/kominie), 
1. Wykonanie ewentualnych niezbędnych przewiertów i przepustów kablowych, 
1. Ułożenie okablowania antenowego na zewnątrz i wewnątrz budynku, 
1. Strojenie oraz wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji antenowej KF, 
1. Konfiguracja i uruchomienie na stanowisku dyżurnego, 
1. Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów oraz inne niezbędne prace adaptacyjne (niezależnie od czasu potrzebnego na wykonanie ww. prac i liczby osób realizujących zadanie).


3.Gwarancja:
· Okres gwarancji: min. 24 miesiące na dostarczony i zamontowany system radiowy. Gwarancja ma obejmować również prawidłowy montaż i zestrojenie anten celem osiągnięcia najlepszego dopasowania w dolnym zakresie fal krótkich. 
Zamawiający nie wymaga objęcia gwarancją niezakłóconego odbioru sygnału wynikającego z lokalizacji zainstalowania anteny i odbieranych w tym miejscu zakłóceń sygnałowych pochodzących z innych źródeł zewnętrznych.
4.Dokumentację powykonawczą i techniczną Wykonawca opracuje i przekaże w następujących ilościach:
· Dokumentacja z pomiarów i konfiguracji w 2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF), 
· Instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne dostarczonych urządzeń. 
5.Obowiązki Wykonawcy: 
· Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania techniczne w trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji. 
· Prace muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami BHP, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac wysokościowych oraz uporządkowanie miejsca robót po ich zakończeniu.
Uwaga: 
· W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wad, usterek, uzupełnienia dokumentacji powykonawczej lub korekty konfiguracji systemu Wykonawca zobowiązuje się do takich działań, także po odbiorze przedmiotu zamówienia. 
· Jeśli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 


image1.png
2201 Ochrona ludnosci
i obrona cywilna




